陈奕诺 191220013

1.NEMU在什么时候进入了保护模式？

在ljmp和movw指令完成了段表的初始化以后通过

movl %cr0, %eax

orl $0x1, %eax

movl %eax, %cr0

这三条指令进入了保护模式。

2.在GDTR中保存的段表首地址是虚拟地址、线性地址、还是物理地址？为什么？

GDTR中保存的是线性地址，因为GDTR用于段表的初始化，初始化完成后才能通过虚拟地址得到线性地址，此时段表尚未初始化，而分页机制已经完成，所以GDTR中保存的是线性地址而非虚拟地址或者物理地址。